LAN-W150N/U2BK,U2WH,U2KT、LAN-GMWシリーズ、LAN-SMPシリーズ用ドライバ＆ユーティリティ for Macintoshについて
本ドキュメントでは、LAN-W150N/U2BK,U2WH,U2KT、LAN-GMWシリーズ、LAN-SMPシリーズ用ドライバ＆ユーティリティ for Macintoshについて説明いたします。
■本ダウンロードパッケージの対象製品
| LAN-W150N/U2BK,LAN-W150N/U2WH LAN-W150N/U2KT LAN-GMW/DS,LAN-GMW/PSP,LAN-GMW/PSO LAN-SMP/IPH,LAN-SMP/AND
■対応OS
| Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.4
※ | 全て日本語OSのみ。
■目次
| １．圧縮ファイル解凍後のファイル構成
| ２．インストール手順
| 〇お問い合わせについて
> １．圧縮ファイル解凍後のファイル構成 本ダウンロードパッケージには、以下のファイルが含まれています。 解凍先フォルダを確認してください。
> | license(.html) | ： | 本ダウンロードパッケージに関する使用権許諾と制限事項 ※ご使用の前に必ずお読みください
> | 「mac」フォルダ | ： | Mac版インストールに必要なファイルが保存されています。 ・LAN-W150N_MAC.dmg
> | VERSION(.TXT) | ： | 本ダウンロードパッケージの変更履歴
> | お読みください(.html) | ： | 本説明ファイル
> | 「image」フォルダ | ： | 本説明ファイル用イメージデータ
２．インストール手順 Macintosh環境にインストールする手順を説明いたします。 ※本製品は接続しない状態でインストールを行います。 「mac」フォルダを開き、「LAN-W150N_MAC.dmg」ファイルをダブルクリックします。 デスクトップ画面に「LAN-W150N_MAC」がマウントされます。 ご使用のOSに合わせて該当するフォルダとファイルを選択します。 Mac OS X 10.6の場合 「USBWireless-10.6」フォルダ内の「USBWireless-SonwLeopard.pkg」をダブルクリックします。 Mac OS X 10.5の場合 「USBWireless-10.5」フォルダ内の「USBWireless-Leopard.pkg」をダブルクリックします。 Mac OS X 10.4の場合 「USBWireless-10.4」フォルダ内の「USBWireless-Tiger.pkg」をダブルクリックします。 インストール画面が表示されますので、「続ける」をクリックします。 以下の画面で「インストール」をクリックします。 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、現在ログイン中のアカウントの名前とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。 確認画面が表示されますので、「インストールを続ける」をクリックします。 インストール完了画面で、「再起動」をクリックします。 これでインストールは完了です。 「起動キャッシュのアップデート中」画面が表示される場合がありますが、しばらく待つと再起動します。 再起動後、本製品を接続してください。
【お問い合わせ先】 ロジテック株式会社のホームページでは、最新の情報をご提供しています。 ダウンロードコーナー、お問い合わせ用紙／修理依頼書等も用意されていますので、ご活用ください。 ホームページアドレス ： http://www.logitec.co.jp/ サポートURL ： 6409.jp ご注意： ホームページ上でのサポートは行っておりません。 また、メールでのお問い合わせへの回答も行っておりませんのでご了承ください。
Mac，Macintosh，Mac OSは米国Apple Computer Inc.の米国およびその他の国での登録商標です。 記載されている商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。
V01